附件４：重点减排技术研究报告（范本）

※※※※技术研究报告（宋体、加黑、三号）

一、所属行业：危险废物治理（以下全部为仿宋、小四）

二、技术名称：乙烯废碱液氧化工艺

三、拥有技术单位名称：※※※※※※※※※※

四、单位地址：※※※※※※※※※※

五、联系人及联系电话：※※※※※※※※

六、适用范围：乙烯废碱液处理

七、与行业相关生产环节的排污现状：

行业废碱液平均COD排放量为3kg/t乙烯废碱液；硫化物排放量为0.002kg/t乙烯废碱液；石油类排放量为0.05kg/t乙烯废碱液。

八、技术内容：

1.技术原理

当湿式氧化温度大于180℃的情况下，废碱液中的Na2S和有机硫化物中的硫基本上全部被氧化为SO42-，同时将大分子有机物部分氧化分解为低分子有机酸，改善废碱液中有机物的生物降解性能。

2.关键技术及减污技术细节

工艺参数的合理调配。

九、主要技术指标：

乙烯废碱液经沉降、湿式氧化、中和处理后，污染物去除效率分别为CODCr≥92.5％、硫化物≥99.99％、石油类≥90％。

十、技术应用情况：

处理乙烯废碱液

十一、技术背景或鉴定情况：

十二、典型用户：

盘锦恒祥化工废碱液处理中心于2022年投资6621万元在盘山经济开发区新材料产业园区内建设了一套乙烯废碱液处理装置，年处理乙烯废碱液10万t。该项目为环保治理项目，且不会造成二次污染，环境效益显著。

十三、推广前景：

该项技术可在石化及化工行业进行推广，前景广阔。如推广比例达到50%，COD削减量为37万t/a；硫化物削减量为16万t/a；石油类削减量为4500t/a。